1.材质：黄铜、铝、黄铜➕铝。

2.尺寸：兼容750mm\*650mm\*20mm以下

1) 需要协助提供物料做光学+力阻测试，物料包括：各类型检测样品、各类型通止规

3.检测项：测量外形尺寸，通止规物测

4.视觉精度:+/-0.02mm

4.孔规格：需要协助提供给出详细兼容种类说明

5.设备要求：

1）手动上下料

2）手动切换通止规

3）设备空间限制按照PPT描述

4）手动翻面

6.视觉定位时间:2min/pcs（按最大尺寸:750mm\*650mm评估）,通规检测时间:6s/孔，止规检测时间:3s/孔

7.散热片的平面度在0.1mm范围内，相机景深需满足这个需求。

8.软件界面无特殊要求。

9.产品NG位置需要在实物上标记。

10.力矩检测机构设计需考虑柔性兼容。